Arquivo Configuracao ->  
C:\WINDOWS\sitconf.ini
Endereco   = 02f8
 Tipo       = Pinpad EMV
 PortaSerial= 4
 Velocidade   = 19200
 Irq                      = 3
Arquivo Configuracao ->  
C:\WINDOWS\sitconf.ini
Endereco   = 02f8
 Tipo       = Pinpad EMV
 PortaSerial= 4
 Velocidade   = 19200
 Irq                      = 3
Arquivo Configuracao ->  
C:\WINDOWS\sitconf.ini
Endereco   = 02f8
 Tipo       = Pinpad EMV
 PortaSerial= 4
 Velocidade   = 19200
 Irq                      = 3
Arquivo Configuracao ->  
C:\WINDOWS\sitconf.ini
Endereco   = 02f8
 Tipo       = Pinpad EMV
 PortaSerial= 4
 Velocidade   = 19200
 Irq                      = 3
Arquivo Configuracao ->  
C:\WINDOWS\sitconf.ini
Endereco   = 02f8
 Tipo       = Pinpad EMV
 PortaSerial= 4
 Velocidade   = 19200
 Irq                      = 3
Arquivo Configuracao ->  
C:\WINDOWS\sitconf.ini
Endereco   = 02f8
 Tipo       = Pinpad EMV
 PortaSerial= 4
 Velocidade   = 19200
 Irq                      = 3
Arquivo Configuracao ->  
C:\WINDOWS\sitconf.ini
Endereco   = 02f8
 Tipo       = Pinpad EMV
 PortaSerial= 4
 Velocidade   = 19200
 Irq                      = 3
Arquivo Configuracao ->  
C:\WINDOWS\sitconf.ini
Endereco   = 02f8
 Tipo       = Pinpad EMV
 PortaSerial= 4
 Velocidade   = 19200
 Irq                      = 3
Arquivo Configuracao ->  
C:\WINDOWS\sitconf.ini
Endereco   = 02f8
 Tipo       = Pinpad EMV
 PortaSerial= 4
 Velocidade   = 19200
 Irq                      = 3
Arquivo Configuracao ->  
C:\WINDOWS\sitconf.ini
Endereco   = 02f8
 Tipo       = Pinpad EMV
 PortaSerial= 4
 Velocidade   = 19200
 Irq                      = 3
Arquivo Configuracao ->  
C:\WINDOWS\sitconf.ini
Endereco   = 02f8
 Tipo       = Pinpad EMV
 PortaSerial= 4
 Velocidade   = 19200
 Irq                      = 3
Arquivo Configuracao ->  
C:\WINDOWS\sitconf.ini
Endereco   = 02f8
 Tipo       = Pinpad EMV
 PortaSerial= 4
 Velocidade   = 19200
 Irq                      = 3
Arquivo Configuracao ->  
C:\WINDOWS\sitconf.ini
Endereco   = 02f8
 Tipo       = Pinpad EMV
 PortaSerial= 4
 Velocidade   = 19200
 Irq                      = 3
Arquivo Configuracao ->  
C:\WINDOWS\sitconf.ini
Endereco   = 02f8
 Tipo       = Pinpad EMV
 PortaSerial= 4
 Velocidade   = 19200
 Irq                      = 3
Arquivo Configuracao ->  
C:\WINDOWS\sitconf.ini
Endereco   = 02f8
 Tipo       = Pinpad EMV
 PortaSerial= 4
 Velocidade   = 19200
 Irq                      = 3
Arquivo Configuracao ->  
C:\WINDOWS\sitconf.ini
Endereco   = 02f8
 Tipo       = Pinpad EMV
 PortaSerial= 4
 Velocidade   = 19200
 Irq                      = 3
Arquivo Configuracao ->  
C:\WINDOWS\sitconf.ini
Endereco   = 02f8
 Tipo       = Pinpad EMV
 PortaSerial= 4
 Velocidade   = 19200
 Irq                      = 3
Arquivo Configuracao ->  
C:\WINDOWS\sitconf.ini
Endereco   = 02f8
 Tipo       = Pinpad EMV
 PortaSerial= 4
 Velocidade   = 19200
 Irq                      = 3
Arquivo Configuracao ->  
C:\WINDOWS\sitconf.ini
Endereco   = 02f8
 Tipo       = Pinpad EMV
 PortaSerial= 4
 Velocidade   = 19200
 Irq                      = 3
Arquivo Configuracao ->  
C:\WINDOWS\sitconf.ini
Endereco   = 02f8
 Tipo       = Pinpad EMV
 PortaSerial= 4
 Velocidade   = 19200
 Irq                      = 3
Arquivo Configuracao ->  
C:\WINDOWS\sitconf.ini
Endereco   = 02f8
 Tipo       = Pinpad EMV
 PortaSerial= 4
 Velocidade   = 19200
 Irq                      = 3
Arquivo Configuracao ->  
C:\WINDOWS\sitconf.ini
Endereco   = 02f8
 Tipo       = Pinpad EMV
 PortaSerial= 4
 Velocidade   = 19200
 Irq                      = 3
Arquivo Configuracao ->  
C:\WINDOWS\sitconf.ini
Endereco   = 02f8
 Tipo       = Pinpad EMV
 PortaSerial= 4
 Velocidade   = 19200
 Irq                      = 3
Arquivo Configuracao ->  
C:\WINDOWS\sitconf.ini
Endereco   = 02f8
 Tipo       = Pinpad EMV
 PortaSerial= 4
 Velocidade   = 19200
 Irq                      = 3
Arquivo Configuracao ->  
C:\WINDOWS\sitconf.ini
Endereco   = 02f8
 Tipo       = Pinpad EMV
 PortaSerial= 4
 Velocidade   = 19200
 Irq                      = 3
Arquivo Configuracao ->  
C:\WINDOWS\sitconf.ini
Endereco   = 02f8
 Tipo       = Pinpad EMV
 PortaSerial= 4
 Velocidade   = 19200
 Irq                      = 3
Arquivo Configuracao ->  
C:\WINDOWS\sitconf.ini
Endereco   = 02f8
 Tipo       = Pinpad EMV
 PortaSerial= 4
 Velocidade   = 19200
 Irq                      = 3
Arquivo Configuracao ->  
C:\WINDOWS\sitconf.ini
Endereco   = 02f8
 Tipo       = Pinpad EMV
 PortaSerial= 4
 Velocidade   = 19200
 Irq                      = 3
Arquivo Configuracao ->  
C:\WINDOWS\sitconf.ini
Endereco   = 02f8
 Tipo       = Pinpad EMV
 PortaSerial= 4
 Velocidade   = 19200
 Irq                      = 3
Arquivo Configuracao ->  
C:\WINDOWS\sitconf.ini
Endereco   = 02f8
 Tipo       = Pinpad EMV
 PortaSerial= 4
 Velocidade   = 19200
 Irq                      = 3
Arquivo Configuracao ->  
C:\WINDOWS\sitconf.ini
Endereco   = 02f8
 Tipo       = Pinpad EMV
 PortaSerial= 4
 Velocidade   = 19200
 Irq                      = 3
Arquivo Configuracao ->  
C:\WINDOWS\sitconf.ini
Endereco   = 02f8
 Tipo       = Pinpad EMV
 PortaSerial= 4
 Velocidade   = 19200
 Irq                      = 3
Arquivo Configuracao ->  
C:\WINDOWS\sitconf.ini
Endereco   = 02f8
 Tipo       = Pinpad EMV
 PortaSerial= 4
 Velocidade   = 19200
 Irq                      = 3
Arquivo Configuracao ->  
C:\WINDOWS\sitconf.ini
Endereco   = 02f8
 Tipo       = Pinpad EMV
 PortaSerial= 4
 Velocidade   = 19200
 Irq                      = 3
Arquivo Configuracao ->  
C:\WINDOWS\sitconf.ini
Endereco   = 02f8
 Tipo       = Pinpad EMV
 PortaSerial= 4
 Velocidade   = 19200
 Irq                      = 3
Arquivo Configuracao ->  
C:\WINDOWS\sitconf.ini
Endereco   = 02f8
 Tipo       = Pinpad EMV
 PortaSerial= 4
 Velocidade   = 19200
 Irq                      = 3
Arquivo Configuracao ->  
C:\WINDOWS\sitconf.ini
Endereco   = 02f8
 Tipo       = Pinpad EMV
 PortaSerial= 4
 Velocidade   = 19200
 Irq                      = 3
Arquivo Configuracao ->  
C:\WINDOWS\sitconf.ini
Endereco   = 02f8
 Tipo       = Pinpad EMV
 PortaSerial= 4
 Velocidade   = 19200
 Irq                      = 3
Arquivo Configuracao ->  
C:\WINDOWS\sitconf.ini
Endereco   = 02f8
 Tipo       = Pinpad EMV
 PortaSerial= 4
 Velocidade   = 19200
 Irq                      = 3
Arquivo Configuracao ->  
C:\WINDOWS\sitconf.ini
Endereco   = 02f8
 Tipo       = Pinpad EMV
 PortaSerial= 4
 Velocidade   = 19200
 Irq                      = 3
Arquivo Configuracao ->  
C:\WINDOWS\sitconf.ini
Endereco   = 02f8
 Tipo       = Pinpad EMV
 PortaSerial= 4
 Velocidade   = 19200
 Irq                      = 3
Arquivo Configuracao ->  
C:\WINDOWS\sitconf.ini
Endereco   = 02f8
 Tipo       = Pinpad EMV
 PortaSerial= 4
 Velocidade   = 19200
 Irq                      = 3
Arquivo Configuracao ->  
C:\WINDOWS\sitconf.ini
Endereco   = 02f8
 Tipo       = Pinpad EMV
 PortaSerial= 4
 Velocidade   = 19200
 Irq                      = 3
Arquivo Configuracao ->  
C:\WINDOWS\sitconf.ini
Endereco   = 02f8
 Tipo       = Pinpad EMV
 PortaSerial= 4
 Velocidade   = 19200
 Irq                      = 3
Arquivo Configuracao ->  
C:\WINDOWS\sitconf.ini
Endereco   = 02f8
 Tipo       = Pinpad EMV
 PortaSerial= 4
 Velocidade   = 19200
 Irq                      = 3
Arquivo Configuracao ->  
C:\WINDOWS\sitconf.ini
Endereco   = 02f8
 Tipo       = Pinpad EMV
 PortaSerial= 4
 Velocidade   = 19200
 Irq                      = 3
Arquivo Configuracao ->  
C:\WINDOWS\sitconf.ini
Endereco   = 02f8
 Tipo       = Pinpad EMV
 PortaSerial= 4
 Velocidade   = 19200
 Irq                      = 3
Arquivo Configuracao ->  
C:\WINDOWS\sitconf.ini
Endereco   = 02f8
 Tipo       = Pinpad EMV
 PortaSerial= 4
 Velocidade   = 19200
 Irq                      = 3
Arquivo Configuracao ->  
C:\WINDOWS\sitconf.ini
Endereco   = 02f8
 Tipo       = Pinpad EMV
 PortaSerial= 4
 Velocidade   = 19200
 Irq                      = 3
Arquivo Configuracao ->  
C:\WINDOWS\sitconf.ini
Endereco   = 02f8
 Tipo       = Pinpad EMV
 PortaSerial= 4
 Velocidade   = 19200
 Irq                      = 3
Arquivo Configuracao ->  
C:\WINDOWS\sitconf.ini
Endereco   = 02f8
 Tipo       = Pinpad EMV
 PortaSerial= 4
 Velocidade   = 19200
 Irq                      = 3
Arquivo Configuracao ->  
C:\WINDOWS\sitconf.ini
Endereco   = 02f8
 Tipo       = Pinpad EMV
 PortaSerial= 4
 Velocidade   = 19200
 Irq                      = 3
Arquivo Configuracao ->  
C:\WINDOWS\sitconf.ini
Endereco   = 02f8
 Tipo       = Pinpad EMV
 PortaSerial= 4
 Velocidade   = 19200
 Irq                      = 3
Arquivo Configuracao ->  
C:\WINDOWS\sitconf.ini
Endereco   = 02f8
 Tipo       = Pinpad EMV
 PortaSerial= 4
 Velocidade   = 19200
 Irq                      = 3
Arquivo Configuracao ->  
C:\WINDOWS\sitconf.ini
Endereco   = 02f8
 Tipo       = Pinpad EMV
 PortaSerial= 4
 Velocidade   = 19200
 Irq                      = 3
Arquivo Configuracao ->  
C:\WINDOWS\sitconf.ini
Endereco   = 02f8
 Tipo       = Pinpad EMV
 PortaSerial= 4
 Velocidade   = 19200
 Irq                      = 3
Arquivo Configuracao ->  
C:\WINDOWS\sitconf.ini
Endereco   = 02f8
 Tipo       = Pinpad EMV
 PortaSerial= 4
 Velocidade   = 19200
 Irq                      = 3
Arquivo Configuracao ->  
C:\WINDOWS\sitconf.ini
Endereco   = 02f8
 Tipo       = Pinpad EMV
 PortaSerial= 4
 Velocidade   = 19200
 Irq                      = 3
Arquivo Configuracao ->  
C:\WINDOWS\sitconf.ini
Endereco   = 02f8
 Tipo       = Pinpad EMV
 PortaSerial= 4
 Velocidade   = 19200
 Irq                      = 3
Arquivo Configuracao ->  
C:\WINDOWS\sitconf.ini
Endereco   = 02f8
 Tipo       = Pinpad EMV
 PortaSerial= 4
 Velocidade   = 19200
 Irq                      = 3
Arquivo Configuracao ->  
C:\WINDOWS\sitconf.ini
Endereco   = 02f8
 Tipo       = Pinpad EMV
 PortaSerial= 4
 Velocidade   = 19200
 Irq                      = 3
Arquivo Configuracao ->  
C:\WINDOWS\sitconf.ini
Endereco   = 02f8
 Tipo       = Pinpad EMV
 PortaSerial= 4
 Velocidade   = 19200
 Irq                      = 3
Arquivo Configuracao ->  
C:\WINDOWS\sitconf.ini
Endereco   = 02f8
 Tipo       = Pinpad EMV
 PortaSerial= 4
 Velocidade   = 19200
 Irq                      = 3
Arquivo Configuracao ->  
C:\WINDOWS\sitconf.ini
Endereco   = 02f8
 Tipo       = Pinpad EMV
 PortaSerial= 4
 Velocidade   = 19200
 Irq                      = 3
Arquivo Configuracao ->  
C:\WINDOWS\sitconf.ini
Endereco   = 02f8
 Tipo       = Pinpad EMV
 PortaSerial= 4
 Velocidade   = 19200
 Irq                      = 3
Arquivo Configuracao ->  
C:\WINDOWS\sitconf.ini
Endereco   = 02f8
 Tipo       = Pinpad EMV
 PortaSerial= 4
 Velocidade   = 19200
 Irq                      = 3
Arquivo Configuracao ->  
C:\WINDOWS\sitconf.ini
Endereco   = 02f8
 Tipo       = Pinpad EMV
 PortaSerial= 4
 Velocidade   = 19200
 Irq                      = 3
Arquivo Configuracao ->  
C:\WINDOWS\sitconf.ini
Endereco   = 02f8
 Tipo       = Pinpad EMV
 PortaSerial= 4
 Velocidade   = 19200
 Irq                      = 3
Arquivo Configuracao ->  
C:\WINDOWS\sitconf.ini
Endereco   = 02f8
 Tipo       = Pinpad EMV
 PortaSerial= 4
 Velocidade   = 19200
 Irq                      = 3
Arquivo Configuracao ->  
C:\WINDOWS\sitconf.ini
Endereco   = 02f8
 Tipo       = Pinpad EMV
 PortaSerial= 4
 Velocidade   = 19200
 Irq                      = 3
Arquivo Configuracao ->  
C:\WINDOWS\sitconf.ini
Endereco   = 02f8
 Tipo       = Pinpad EMV
 PortaSerial= 4
 Velocidade   = 19200
 Irq                      = 3
Arquivo Configuracao ->  
C:\WINDOWS\sitconf.ini
Endereco   = 02f8
 Tipo       = Pinpad EMV
 PortaSerial= 4
 Velocidade   = 19200
 Irq                      = 3
Arquivo Configuracao ->  
C:\WINDOWS\sitconf.ini
Endereco   = 02f8
 Tipo       = Pinpad EMV
 PortaSerial= 4
 Velocidade   = 19200
 Irq                      = 3
Arquivo Configuracao ->  
C:\WINDOWS\sitconf.ini
Endereco   = 02f8
 Tipo       = Pinpad EMV
 PortaSerial= 4
 Velocidade   = 19200
 Irq                      = 3
Arquivo Configuracao ->  
C:\WINDOWS\sitconf.ini
Endereco   = 02f8
 Tipo       = Pinpad EMV
 PortaSerial= 4
 Velocidade   = 19200
 Irq                      = 3
Arquivo Configuracao ->  
C:\WINDOWS\sitconf.ini
Endereco   = 02f8
 Tipo       = Pinpad EMV
 PortaSerial= 4
 Velocidade   = 19200
 Irq                      = 3
